|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓶钵新项目开案信息登记 | | | | | | | | |
|  | 方案公司名称 | | 麦穗 | | | | | |
|  | 硬件平台（套片型号） | | MT6750T | | | | | |
|  | 安卓版本信息 | | GO版本 | | | 标准Android | | |
|  | | | 标准Android | | |
|  | 方案商项目名称 | 集成商项目名称 | 集成商信息 | Ro.product.Model | | ro.product.Brand | | |
| A67 | BL12000 |  | BL12000 | | DOOGEE | | |
|  | Keybox 分解成key.bin （备注5） | | 瓶钵分解 | | | MADA自己分解 | | |
|  | | |  | | |
|  | Attestation key.bin存储位置 | | RPMB | SE | | Persistent Partition | | |
|  |  | | Persistent Partition | | |
|  | 内存大小DDR + eMMC （Flash）对应表格中填入正确内存数值 | | 512MB+4G，512MB+8G | | | **1G+8G**, 1G+16G , 2G+16G, 3G+32G… **DDR> 1G** | | |
|  | | |  | | |
|  | TEE 内存配置要求 | | 5M OS | | 10M OS | 20M OS | 36M OS | |
|  | |  |  |  | |
|  | 项目预计量产时间 | | 2018/4/15 | | | | | |
| ／送测时间 | | 2018/8/25 | | | | | |
|  | 方案公司项目经理信息 | | 薛飞 | | | | | |
|  | 指纹厂商品牌 | | 聚诚 | | | | | |
|  | 指纹厂商联络人信息 | | 吴生13823370718 | | | | | |
|  | 指纹模组厂商信息 | | 迈瑞威AFS116N | | | | | |
|  | 指纹支付（选择哪个位置，就在表格中填入Y） | | Android Pay(NFC) | 支付宝 | | 微信 | | FIDO |
|  |  | |  | |  |
|  | 备注 | |  | | | | | |

说明：

1. 新项目开案的时候，请填写表格信息，以便我们安排工程人员技术配合。

2. 请将表格发至以下邮箱，谢谢！

[tangchen@trustkernel.com](mailto:tangchen@trustkernel.com) ; [wangyuwen@trustkernel.com](mailto:wangyuwen@trustkernel.com)

3. Android O 默认支持Google TEZ 二维码支付(过GMS后)。

4. 第6项 秘钥存储位置如果是空白，默认是RPMB作为存储位置

5. Keybox通过瓶钵生成的Attestation key.bin ， 具有防呆功能，即A项目的Key在写入B项目的时候直接报错，无法写入。